|  |  |
| --- | --- |
|  | **INSTRUKCJA PODSTAWOWEJ PIELĘGNACJI** BEZBARWNEJ FOLII OCHRONNEJ GHT KEEPGARD  SĄ TO BARDZO WAŻNE INFORMACJE KTÓRE POZWOLĄ Cl CIESZYĆ SIĘ Z IDEALNEJ KONDYCJI FOLII OCHRONNEJ PRZEZ LATA. |

**UNIKAJ!**

* MYCIA PODCZAS WYSOKICH TEMPERATUR
* MYCIA PODCZAS UJEMNYCH TEMPERATUR
* MYJNI AUTOMATYCZNYCH-SZCZOTKOWYCH



* AGRESYWNEJ CHEMII ORAZ NIEZNANEGO POCJHODZENIA PREPARATÓW
* MYCIA ZABEZPIECZONEJ POWIERZCHNI MYJKĄ Z MAŁEJ ODLEGŁOŚCI
* NIEINFORMOWANIA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MYCIA O FOLII NA KAROSERII

**MYJESZ AUTO NA MYJNI BEZDOTYKOWEJ?**

* PAMIĘTAJ O CHŁODNEJ O NISKIEJ TEMPERATURZE KAROSERII
* ROZPORAWDZ PIANĘ AKTYWNĄ OD DOŁU DO GÓRY TWORZĄC NIĄ LEKKĄ WARSTWĘ NIE DOPROW­ADZ DO JEJ ZASCHNIĘCIA NA FOLII
* PAMIĘTAJ O STOSOWNEJ ODLEGŁOŚCI TRZYMANIA LANCY MYJKI Z WYSOKIM CIŚNIENIEM WODY ZALECA SIĘ MINIMUM PIĘĆDZIESIĄT CENTRYMETÓW



* DOKŁADNIE WYPŁUCZ PIANĘ AKTYWNĄ (OSTATNIM PROGRAME LUB MIKROPROSZKIEM)
* FINALNIE WYPŁUCZ CHEMIĘ NABŁYSZCZANIEM LUB PROGRAMEM OSTATNIM
* UNIKAJ SPOREJ CZĘSTOTLIWOŚCI MYCIA NA MYJNIACH BEZDOTYKOWYCH

**MYJESZ AUTO RĘCZNIE ?**

* PAMIĘTAJ O DORZE DOBRANYCH PRODUKTACH DO PIELĘGNAJCI FOLII OCHRONNEJ (POMOŻE CI W TYM TWÓJ INSTALATOR)
* KORZYSTAJ ZAWSZE Z MIĘKKICH RĘKAWIC LUB STOSOWNYCH GĄBEK



* KORZYSTAJ ZAWSZE Z TECHNIKI MYCIA NA DWA WIADRA
* STARAJ SIĘ ZAWSZE OSUSZYĆ POJAZD PO STOSOWNYM WYMYCIU RĘCZNYM
* NA ZABEZPIECZONĄ POWIERZCHNIĘ MOŻESZ ZAAPLIKOWAĆ QUICK DETAILER PRZEZNACZONY DO BEZBARWNEJ FOLII OCHRONNEJ LUB ZALECANY PRZEZ SWOJEGO INSTALATORA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  | **MYCI** |